Makecode Arcade使用說明

Makecode Arcade 官網  <https://arcade.makecode.com/>

**一開始使用時，首先要讓 Pico\_Game 能夠正常使用 makecode Arcade 寫的 uf2，**

**需先上傳一個硬體設定檔 “config\_pico\_game\_v1a\_30.uf2”，此檔案只需上傳一次即可**

**硬體設定檔 link :**[**https://drive.google.com/file/d/1vswGqgiRp4KNNnNs0gucdo3nYzCWfKUE/view?usp=drive\_link**](https://drive.google.com/file/d/1vswGqgiRp4KNNnNs0gucdo3nYzCWfKUE/view?usp=drive_link)

**< UF2 檔上傳方式 : 按住 Pico 白色 boot 鈕後，再插上 usb 線，出現新磁碟機，把 UF2 檔複製過去即可>**

**以下說明如何用 makecode arcade 寫程式後，存成 uf2 檔**

















